\chapter{Les signaux pour transporter de l'information.}

\section{Utilisation de signaux lumineux pour transporter de l'information}

\subsection{Le code morse}

La lumière est utilisée en alternant durées différentes d'éclairage et d'obscurité. Avec cette modulation de la lumière un code est possible, c'est par exemple l'un des usage du code \og morse \fg{}. Ce code s'utilise aussi bien avec de la lumière qu'avec de l'électricité, du son, n'importe quelle onde capable d'être modulée.

Le code morse se base sur une alternance de signaux cours (symbolisés par le point) et de signaux longs (symbolisés par le tiret) qui assemblés correspondent à des signes ou des lettres, certaines combinaisons sont des caractères de contrôle (fin de message, exclamation, interrogation, etc...) des \og blancs \fg{} plus longs indiquent l'inter-caractère.

Ce code est encore utilisé même si peu de gens l'utilisent au quotidien désormais.

\subsection{Le code binaire}

Le code binaire est une alternance de 1 et de 0 qui peuvent s'appuyer sur la lumière, le son, l'électricité, n'importe quel support ondulatoire où un signal passe (1) ou ne passe pas (0). En combinant plusieurs 1 et 0 en groupe de 8 (octet), 16 (mot), ou 32 (double-mot) caractères, voire désormais 64 dans vos ordinateurs, on peut ainsi utiliser une gamme impressionnante de symboles.

\subsection{La fibre optique ${ \rightarrow }$ alarmes optiques}

\subsection{Les spectres lumineux d'absorption et d'émission}

\subsection{Cas plus général (ondes électromagnétiques) :}

Les ondes électromagnétiques sont des ondes où une pulsation électrique et une pulsation magnétique vibrent en même temps et de la même façon (elles sont en phase). La pulsation électrique (en bleu) et la pulsation magnétique (en rouge) sont perpendiculaires l'une de l'autre ET perpendiculaires l'une et l'autre par rapport à la direction où se déplace la lumière (axe noir vers la droite).

\begin{figure}[H]
\begin{center}
%\label{}
\includegraphics[scale=0.5]{lumiere-sinus-em.png}
\caption{Une onde électromagnétique comme la lumière (encore)}
\end{center}
\end{figure}

Les ondes électromagnétiques sont utilisées et présentes tout autour de vous, aussi bien quand vous écoutez la radio, que lorsque vous regardez la TV, elles sont dans le bluetooth de vos oreillettes, de vos téléphones portables, dans le DNLA qui permet à vos appareils d'afficher des documents multimedia ou encore le wifi par lequel vos appareils numériques et tablettes ou ordinateurs communiquent.

Dans d'autres domaines les ondes électromagnétiques servent aussi à faire des radio ou

\subsection{Les ondes TV et radio}

Mêmes ondes mais fréquences différentes

\subsubsection{Les ondes radio} \label{ondes_em_radio}

% source : http://radio.pagesperso-orange.fr/Bandes.htm

Les ondes radio et les ondes sont une partie de la famille des ondes électromagnétiques. Elles sont basées dans des fréquences allant de 160 kHz à 1,6 Mhz ( 160 000 Hz à 1 600 000 Hz) pour les "vieilles" radios à amplitude modulée (AM) ou de 88 MHz à 108 MHz (88 000 000 Hz à 108 000 000 Hz) pour la radio FM. Bien évidemment je m'arrête volontairement aux ondes "grand public" sans rentrer dans le détail des radios marines, militaires ou des transcontinentales qui sont à des fréquences différentes des gammes citées.

La radio : modulation d'amplitude

La radio : modulation de fréquence

La TV / TNT

Les ondes de communication : WiFi, Bluetooth DLNA

Les ondes lumineuse et proches

Les rayons X

Les rayons $\gamma$